                                                                                                           
	Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 10 февраля 2026г. 
в 14-00 открытых электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» филиалу Калинковичский молочный комбинат 

	№ лота
	Наименование и характеристика оборудования
	Начальная цена, рублей
(в т.ч. НДС 20%)
	Задаток, рублей
(в т.ч. НДС 20%)

	1
	Устройство щелочных растворов - емкости 3шт. по 3000л., материал – нерж. сталь
	13 800, 00
	200, 00

	2
	Пресс гидравлический 1671-М – Макс. усилие пресс 40 тонн (400 кН), Ход штока 320 мм расст-е м/у столом и штоком 800мм, высота подъема стола 200мм, раб. дав-е 18 МПа
	1 065, 89
	50, 00

	3
	Компрессор воздушный - Тип-стационарный, компрессорная головка С416М, Производительность по нагнетанию, м³/мин 1.1, макс. рабочее давление, атм. 10, объем ресивера,430л., привод, кВт/В 11/380, тип привода ременной, тип охл-я-воздушное
	1 800, 00
	100, 00

	4
	[bookmark: _GoBack]Компрессор воздушный 0,4 Мпа (г.Ереван) - 220/380В, производ-ь 5000 л./мин., раб. давление сжатия - 9 бар, частота вращения 735 об/мин, мощность 33кВт, поршневой.
	1 920, 00
	100,00

	5
	Насос центробежный Г2-ОПБ (36-1Ц 10-20) - Подача 10 м3/час, Диаметр входного и выход. патрубков 35мм, Электродвигатель типа АИР80А2 мощностью 1,5 кВт,
Расходометр-счетчик РСМ 05 ДУ-25 ТИП ТСПА Ду, 25 мм, потребляемая мощность, ВА: 10, Температура измеряемой жидкости 3-150°С
	
636, 00
	
100, 00

	6
	Резервуар Я-10  ОСВ- 6 - 6300 л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	23 155, 46
	300,00

	7
	Станок настольно-сверлильный - Диаметр сверления 12 мм, 0,55 кВт., 380В
	1 263, 94
	100, 00

	8
	Станок заточный- Диаметр шлиф. кругов 400 мм., мощ-сть двиг. 2,8кВт, напряж. 380В
	1 886, 42
	100, 00

	9
	Станок токарно-винторезный - Наибольший диаметр точения над станиной 500 мм.
Наиб-й диаметр точения над суппортом 260мм,  диаметр отверстия в шпинделе, мм 47,  расстояние м/у центрами РМЦ  1000 мм, мощность главного электродвигателя, квт 7,5
	2 652, 00
	100, 00

	10
	Ванна сырная - Объем ванны 2,5 куб.м., мощность 1,12 кВт, частота вращения мешалки 4,5…29 об/мин, расход пара 0,1 куб.м./на 1 л. молока
	5 040, 00
	100, 00

	11
	Резервуар молочный Я1-ОСВ-1,0 - 1000 л., С° нагрева до 55°С, 0,55 кВт, 750 об/мин.
	5 280, 00
	100, 00

	12
	Охладитель ООЛ-25 - Производительность установки, 25 000 л/ч , температура молока на входе 20 С, охлажденного молока 12, ледяной воды 0-1, хладоноситель ледяная вода, тип пластин Аг-2, кол-во теплообменных пластин, 128 шт.
	5 280, 00
	100, 00

	13
	Охладитель ООЛ-25 - Производительность установки, 25 000 л/ч, температура 
молока на входе 20С, охлажденного молока 12, ледяной воды 0-1, хладоноситель ледяная вода, тип пластин Аг-2, кол-во теплообменных пластин, 128
	5 280, 00
	100, 00

	14
	Насос 1К 20/18 - Подача 8 м3/час, напор 18 м, мощность 2,2 x 3000 кВт x об/мин Пастеризатор ОКЛ-10- Производительность 10 000 л/ч.
Расходометр-счетчик РСМ 05 ДУ-25 ТИП ТСПА - Ду, 25 мм, потребляемая мощность, ВА: 10, температура измеряемой жидкости 3-150°С.
	10 457, 04
	200, 00

	15
	Резервуар молочный Я-1 ОСВ-3 - 3000 л., t нагрева до 55°С, 0,55 кВт, 950 об/мин.
	11 040, 00
	200, 00

	16
	Резервуар молочный Я-1 ОСВ-3 - 3000л., t нагрева до 55°С, 0,55 кВт, 950 об/мин.
	11 040, 00
	200, 00

	17
	Резервуар молочный Я1-ОСВ-5 - 5000 л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт., 950 об/мин.
	14 280, 00
	200, 00

	18
	Резервуар молочный Я-1 ОСВ-6,3 - 6300л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	16 080, 00
	200,00

	19
	Резервуар молочный Я1-ОСВ-5 - 5000л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	14 280, 00
	200,00

	20
	Резервуар молочный Я1-ОСВ-5 - 5000л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	14 280, 00
	200, 00

	21
	Резервуар молочный Я1-ОСВ-5 - 5000л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	14 280, 00
	200, 00

	22
	Резервуар Я1-ОСВ-5 - 5000л., t нагрева до 55°С, 0,75 кВт, 950 об/мин.
	14 280, 00
	200, 00

	23
	Резервуар металлический вертикальный 50 м.куб. - Верт. исп-е, сталь н/ж,
	13 800, 00
	200, 00

	24
	Резервуар металлический вертикальный 50 м.куб. – Верт. исп-е, сталь н/ж,
	13 800, 00
	200, 00

	25
	Резервуар металлический вертикальный 50 м.куб. – Верт. исп-е, сталь н/ж,
	13 800, 00
	200, 00

	26
	Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/12-4 ST-H - Параметры электросети ф./В/Гц3/400/50, потр. мощность кВт6,4, производительность л/ч650–1300, рабочее давление бар/МПа30–120 / 3–12, макс. давление бар/МПа150 / 15.
	4 680, 00
	100, 00

	27
	Сепаратор для очистки молока – Произв-ть 10000 куб.дм/ч., частота вр-я 1500 об/мин., частота вр-я барабана 5580, напряжение, 380В, мощ-ть 15 кВт, Жирность сливок до 50%,
	6 240, 00
	100,00

	28
	Агрегат насосный К8/18 с эл.двигат. 2,2/3000 - Подача 8 м3/час, напор 18 м, мощность 2,2 x 3000 кВт x об/мин.
Насос шестеренчатый - НШ-50М-3-Л (Master), Раб. объем 50 см.куб, расход при 1500 об/мин  500 л/мин, ном-е давление 160 бар, макс. давление 200 бар. 
Холодильная фреоновая установка  
Производитель - ООО "Остров-Комплект" 2010г. вып.
	222 612, 89
	3 100, 00

	29
	Холодильный агрегат 4СС-9,2 Y - Конденсатор LH114, Вес 217 kg, Общая ширина 1356 mm, Общая глубина 920 mm, Общая высота 773 mm.
Воздухоохладитель S3HC 290 E 65 - Производитель LU-VE, Вид Кубический, Холодопроизв-ть 14980 Вт, Диаметр вентиляторов 350мм, Напряж. питания 220 V, 50 Гц
	8 674, 38
	200, 00

	30
	Воздухоохладитель S3HC 117 E 65 - Производитель LU-VE, Вид кубический, Холодопроизв-ть 5970 Вт, диаметр вентиляторов, 350мм, напряж. питания 220 V, 50 Гц,
Холодильный агрегат 2DC-3,2Y-Агрегат Bitzer 2DC-3,2
Модель: 2DC-3,2,, харак-ки: 6,41 кВт, при Tкип -10С, Тконд 45С, R-404, 380V
	6 580, 80
	200, 00

	31
	Шкаф ламинарный ВА-1.2 - микробиологической безопасности class II, Мощность освещения, 55 Вт, Напряжение, частота, 230В ±10% В/Гц
	 3 840, 00
	100, 00

	32
	Станок круглопильный - Ширина обраб. материала – от 400 до 600 мм, макс. допустимая толщина заготовки при выполнении продольного распила – от 100 до 125 мм, диаметр пильного диска до 500 мм, мощность двигателя 4 кВт. напряж. 380 В.
	888, 00
	50, 00

	33
	Ванна моечная тройная - 1800х600х850 Гентол 3-секц-ая из нерж. стали, глуб.300 мм.
	1 580, 40
	50, 00

	34
	Ванна моечная тройная- 1800х600х850 Гентол 3-секц-ая из нерж. стали, глуб.300 мм.
	1 609, 20
	50, 00

	Местонахождение имущества: Гомельская область, г.Петриков, ул.Коммунальная, 87

	Порядок проведения электронных торгов определен Регламентом ЭТП «GOSTORG», размещенным по адресу: www.gostorg.by, и действующим законодательством Республики Беларусь. Детальная информация об электронных торгах, в том числе об оформлении участия в них, условиях торгов, размещена на ЭТП. Заявления на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются до 17-00 09.02.2026г. включительно. Шаг электронных торгов – 5%.
Задаток для участия в электронных торгах перечисляется до подачи заявления на р/с BY49АКВВ30120000101350000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гомель, БИК AКВВВY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по лоту №___ согласно извещению в газете «Звязда» от 10.01.2026г.
В электронных торгах имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в электронных торгах с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию на ЭТП 10.02.2026г. с  13-30 до 14-00 
Победителем электронных торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот на торгах; претендентом на покупку признается единственный зарегистрированный участник, согласившийся повысить начальную цену лота на 5% в течение 10 минут с начала электронных торгов.
Задаток, уплаченный участником электронных, ставшими победителем (претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками электронных торгов, не ставшими победителем электронных торгов (претендентом на покупку), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения электронных торгов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах электронных торгов уплатить Организатору электронных торгов вознаграждение в размере 4% от окончательной цены продажи предмета торгов; в течение 5 рабочих дней после подписания  протокола о результатах электронных торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

	Организатор электронных торгов, Оператор электронной торговой площадки: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г.Гомель, ул.Артёма, 23. т.+375232 32-46-47; +37529 170-46-47; электронный адрес ЭТП: www.gostorg.by; сайт: ino.by; e-mail: auction-gino@gino.by.  

	Продавец: ОАО «Рогачевский МКК» Калинковичский молочный комбинат, Гомельская обл., г.Калинковичи, ул.Суркова, 10, т/ф(02345) 3-83-97, e-mail: belmilk@kmkk-milk.by




